ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ
за свързване на крайните устройства към мрежата за пренос на данни на ГП-НЕТ ЕООД.
Стандартът, които се използва в мрежите на ГП-НЕТ ЕООД за предоставяне на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги, е IEEE 802.3. Поради еволюцията на този стандарт се използват много от неговите разновидности. Всички ос Стандартът IEEE 802.3 е съвкупност от стандарти, който описва комуникацията между телекомуникационни устройства на ниво „Physical Layer” и „Media Access Control (MAC)” подниво от ниво „ Data Link Layer” от комуникационен мрежов модел. Посоченият по-горе стандарт се използва за изграждане на връзки, както между инфраструктурните устройства (комутатори, маршрутизатори, хъбове) на ГП-НЕТ ЕООД така и между инфраструктурни устройства и крайни устройства. Към момента използваната среда за пренос на данни са оптични кабели.
Използваните интерфейси за свързване на крайните устройства към мрежа за пренос на данни на ГП-НЕТ ЕООД, и наетите от дружеството MAN мрежи и техните стандарти са:
1. Физически интерфейс:
1.1. 1000BASE-X – предлага 1 Gbit/s пренос на данни по оптични влакна.
Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3z., 802.3ab.
1.2. 10GBASE-SR
1.3. 10GBASE-LR
1.4. 10GBASE-ER
1.5. 10GBASE-SW
1.6. 10GBASE-LW
1.7. 10GBASE-EW – предлага 10 Gbit/s пренос на данни по оптични влакна
Стандартът, които се използва при този тип връзки, е IEEE 802.3ae.
За повече информация относно текущите стандарти може да се ползва web страницата на IEEE:
http://standards.ieee.org/getieee802/802.3.html.
За повече относно текущите разработки и нови стандарти може да се ползва web страницата на IEEE:
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/index.html.
За повече информация относно комуникационен модел OSI предоставен от ISO стандарти може да се ползва web страницата:
http://standards.iso.org/ittf/licence.html.
2. ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ
Използваното мрежово оборудване, отговаря на текущите регулации за електромагнитна съвместимост.
2.1. Електромагнитна съвместимост: БДС EN 55022
2.2. Електромагнитна шумоустойчивост: БДС EN 50082-1
2.3. Безопасност: БДС EN 60950
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